[별표 1]

임산물의 표준거래 단위(제3조 관련)

종 류	품 목	표 준 거 래 단 위
수실류	밤	1kg, 2kg, 4kg, 5kg, 8kg, 10kg, 20kg, 40kg
	건 대 추	1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg, 10kg, 15kg
	생 대 추	1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg, 10kg, 15kg
	곶 감	1kg, 1.5kg, 1.8kg, 2kg, 2.5kg, 3kg, 4kg, 5kg
	깐 잣	140g, 200g, 300g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg
	호 두	1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg, 10kg, 20kg
	은 행	5kg, 10kg, 20kg
버섯류	마른표고	500g, 600g, 800g, 1kg, 5kg
	생 표 고	1kg, 2kg, 4kg, 8kg, 12kg, 16kg, 20kg
	송 이	1kg, 2kg, 4kg, 8kg
산나물류	마른취나물	1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg, 10kg
	생취나물	2kg, 3kg, 4kg, 5kg, 10kg, 20kg
	마른고사리	500g, 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg
	더 덕	1kg, 2kg 3kg, 4kg, 5kg, 10kg, 20kg
	생도라지	1kg, 2kg 3kg, 4kg, 5kg, 10kg, 20kg
	두 릅	1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg, 9kg, 10kg
기타	수 액	500㎖, 1.5ℓ, 4.5ℓ, 9ℓ, 18ℓ

※ 품목별 최소단위 미만 또는 최대 거래단위 이상은 당사자의 협의 또는 시장

유통여건에 따라 다른 거래단위를 사용할 수 있다.

[별표 2]

임산물용 포장치수(제4조 관련)

가. 골판지상자

일련번호	포장치수(길이㎜×너비㎜)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	1,300×350 1,010×360 1,025×533 825×275 554×246 545×335 530×350 520×280 510×360 500×366 450×305 440×310 430×320 423×254 420×325 415×260 400×300 391×317 366×260 350×350 350×250 330×256 300×175 220×165

나. 지대

일련번호	포장치수(길이㎜×너비㎜)
1 2 3	550×300(절입 75㎜) 650×380(절입 75㎜) 650×420(절입 75㎜)

다. 폴리에틸렌대(P.E대), 직물제 포대(P.P대), 그물망

일련번호	포장치수(길이㎜×너비㎜)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	1,470×700 1,010×610 950×650 900×700 860×460 850×610 850×570 850×550 830×560 800×500 800×420 770×610 770×470 770×380 750×330 720×510 720×340 700×500 690×450 670×500 670×340 650×430 650×250

일련번호	포장치수(길이㎜×너비㎜)
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56	640×550 640×390 600×530 600×500 600×470 600×400 600×380 590×370 570×380 570×350 560×460 550×430 530×200 520×320 510×350 510×240 470×340 470×270 470×240 450×320 400×530 400×490 400×440 400×400 400×240 400×180 300×195 290×190 250×150 240×170 235×140 230×120 210×140

라. 플라스틱상자

일련번호	포장치수(길이㎜×너비㎜ ×높이㎜)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1,100×1,100×200 1,010×360×240 720×470×330 660×440×245 560×510×330 560×510×230 550×366×320 550×336×245 550×366×230 550×366×180 550×366×155 366×275×155

마. 다단식 목재상자ㆍ금속재 상자

일련번호	포장치수(길이㎜×너비㎜×높이㎜)
1	1,100×1,100×200

[별표 3]

포장재료의 기준 및 시험방법(제7조 관련)

포장재료는 식품위생법에 따른 용기ㆍ포장의 제조방법에 관한 기준과 그 원재료에 관한 규격에 적합하여야 한다.

1. 골판지 상자

① 표시단량별 골판지 종류

표시단량	2kg 미만	2kg 이상 10kg 미만	10kg 이상 15kg 미만	15kg 이상
골판지종류	양면골판지 1종	양면골판지 2종	이중양면골판지 1종	이중양면골판지 2종

② 골판지의 품질기준 및 시험방법은 KS A1059(상업포장용 골판지), KS A1502

(외부포장용 골판지)에서 정하는 바에 따른다.

2. P.E대(폴리에틸렌대)

① 표시단량별 P.E 두께

표시단량	5kg 미만	5kg 이상 10kg 미만	10kg 이상 15kg 미만	15kg 이상
P.E 두께	0.03㎜이상	0.05㎜이상	0.07㎜이상	0.10㎜이상

② P.E 종류 및 두께에 대한 인장강도, 신장율, 인열강도 등은 KS M3509(포장용 폴리에틸렌 필름)에 따른다.

3. P.P대(직물제 포대)

섬 도 (데니아)	인장강도 (N)	봉합실 인장강도(N)	직조밀도 (올/5cm)	기 타
900±10	29이상	39이상	20±2	원단의 위사 너비는 4∼6mm이내로 접혀진 원사로 제작한다.

※ 원단은 KS A1037(포대용 폴리올레핀 연신사)의 폴리프로필렌 연신사로 직조한다.

4. 표시단량별 그물망의 무게

표시단량	5kg 미만	5kg 이상 10kg 미만	10kg 이상 15kg 미만	15kg 이상
포장재무게	15g이상	25g이상	35g이상	45g이상

※ 원단은 고밀도 폴리에틸렌 모노필라멘트계이며, 메리야스상으로 직조한 것

5. 지대

◦ 원지의 품질은 KS M7501(크라프트지) 지대용 평량 80g/㎡에 따르며, 거래단위 10kg이상은 3겹, 10kg미만은 2～3겹으로 한다.

6. 플라스틱 상자

① 재료는 KSM 3154(폴리프로필렌 성형수지)에 규정된 2종 05500급이상 또는 KS M3353(폴리에틸렌 성형재료)의 3종 3～4류를 사용하여야 한다.

② 플라스틱상자의 포장재료 시험방법은 KSM3006(플라스틱의 인장성 측정방법)에 따른다. 다만, 낙하시험 및 내하중 변형 시험방법은 다음의 각호에 따른다.

가) 낙하 시험방법은 해당 거래단위 무게에 25%를 추가한 내용물을 담은 포장화물 공시상자 3개를 작성하여 낙하높이 1m, 낙하회수 3회로 시험한다.

나) 내 하중 변형시험은 해당 거래단위 무게에 25%를 추가한 내용물을 담은 포장화물 공시상자 3개를 작성하여 내하중 변형량을 측정하되, 측정방법은 받침틀(테두리 너비60±2㎜)위에 공시상자를 길이 방향으로 올려놓고 공시상자 바닥 면과 받침틀 밑바닥 면 사이에 다이얼게이지(0.01㎜단위)를 설치하여 48시간 후 측정한다.